Eftersyn af stiger

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma: | | | | Tilpas skemaet med baggrund i anvisninger  for eftersyn af det aktuelle redskab og i henhold til de informationer fabrikanten har anført i anhugningsgrejets brugsanvisning. | | | | |
| Afdeling: | | | |
| Fabrikat: | | | | Stigen er af materialet: | | | | |
| Stigetype: | | | | Stigenummer: | | | | |
| Er stigen udført i henhold til: | | | | EN 131: | | Andet: | | |
| Dato for eftersyn: | | | | Eftersyn udført af: | | | | |
| **NB** Se først brugsanvisningen for relevante eftersynspunkter | **✓** | **÷** | **×** | | Bemærkninger | | Kasseres (Ja/Nej) | Udført dato |
| **Stigebeslag ok**  Ej skæve, løse m.m. |  |  |  | |  | |  |  |
| **Kæder ok**  Ej løs befæstning, kæde itu m.m. |  |  |  | |  | |  |  |
| **Vanger ok.** Ej skæve, flækkede, slidte, buler revner, m.m. |  |  |  | |  | |  |  |
| **Trin ok**  Ej skæve. løse m.m. |  |  |  | |  | |  |  |
| **Stigedupper ok**  Ej skæve, revnede, slidte, mv. |  |  |  | |  | |  |  |
| **Efterbehandling ok**  F.eks. ej skader på lakering mv. |  |  |  | |  | |  |  |
| **Tegn på misbrug** |  |  |  | |  | |  |  |
| **Vakkelvorn ved brug** |  |  |  | |  | |  |  |
| Kan stigens godkendes? |  |  |  | |  | |  |  |
| * Undersøgt og fundet ok   **÷** Undersøgt og fundet defekt  **×** Ikke relevant | | | | | **Fabrikat:** Stigens fabrikat  **Dato:** Dato for gennemført eftersyn  **Stigen er udført i henhold til:** Standard EN131, Andet (afkrydsning)  **Materiale:** Træ, aluminium mv.  **Stigetype:** enkeltstige, trappestige, wienerstige, skydestige, rullestige, kombistige eller lignende | | | |