**Eftersyn af håndholdte elektriske eller pneumatiske værktøjer**

**Bilag 2:**

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: | Tilpas skemaet med baggrund i anvisninger for eftersyn af det aktuelle håndværktøj og i henhold til de informationer fabrikanten har anført i det håndholdte værktøjs brugsanvisning. |
| Afdeling: |
| Type: |
| Fabrikat: |
| Nummer: |
| Dato for eftersyn: | Eftersyn udført af: |
| **NB**Se først brugsanvisningen for relevante eftersynspunkter | **✓** | **÷** | **×** | Bemærkninger | Kasseres (Ja/Nej) | Udført dato |
| **Ledninger eller luftslanger**Tjek for skader, revner eller huller på ledninger og luftslanger |  |  |  |  |  |  |
| **Stik og slangekoblinger**Tjek for skader, revner mv. |  |  |  |  |  |  |
| **Materielhus, batteri og håndtag**Tjek for skader, revner, brud mv. |  |  |  |  |  |  |
| **Stand**Tjek om håndværktøjet er rent, fri for fedt og har frie ventilationsåbninger |  |  |  |  |  |  |
| **Overbelastning**Tjek for synlige spor mv. |  |  |  |  |  |  |
| **Betjeningsknapper**Tjek at START/STOP knapper, eventuel to-håndbetjening og andre kontakter virker efter hensigten |  |  |  |  |  |  |
| Kan godkendes og mærkes? |  |  |  |  |  |  |
| * Undersøgt og fundet ok

**÷** Undersøgt og fundet defekt**×** Ikke relevant | **Materiel type:** Boremaskine, vinkelsliber, slagnøgle, mv.**Fabrikant:** Find fabrikantens navn på værktøjet eller i brugsanvisningen.**Nummer:** F.eks. et internt nummer påsat hånd- værktøjet.**Dato for eftersyn:** Dato for gennemført eftersyn.**Eftersyn udført af:** Underskrift af personen der har udført eftersynet. |

Ovenstående skema kan findes på [www.bfa-i.dk](http://www.bfa-i.dk/)