**Bilag 5: Faktaark boremaskine - instruktion og opmærksomhedspunkter**

|  |  |
| --- | --- |
| LEDER NAVN: | TELEFON: |
| AMR NAVN: | TELEFON: |

|  |  |
| --- | --- |
| **FØR BRUG** | **UNDER BRUG** |
| Kontroller at der ikke er revner i plastikken eller rev- ner i ledninger.Kontroller at betjeningskontakter virker, som de skal.Kontroller at de anvendte bor passer opgaven og til boremaskinen.Er boremaskinen to-håndbetjent, f.eks. store slagbo- remaskiner så kontroller, at det forreste håndtag er monteret korrekt.Afprøv, om boret roterer og er korrekt centreret.**Typiske situationer der kan medføre arbejdsulykker**Spærreknappen aktiveres under brug, og borepatronen griber fast i løsthængende tøj eller løsthængende hår. Det kan medføre skader på hænder, arme og hoved.Boremaskinen presses for hårdt mod materialet. hvor- ved bordet sætter sig fast, og boremaskinen rykkes ud af hænderne med slag og vrid til følge. | Tryk ikke for hårdt – lad boret gøre arbejdet. Fastspænd emnet der bearbejdes.Undgå at bruge spærreknappen, så boremaskinen stopper når betjeningskontakten slippes.Placer emnet i en ergonomisk passende arbejdshøjde.Undgå foroverbøjning, lang rækkeafstand og arbejde over skulderhøjde.**Ventilation**Udvikles støv under boring, skal der benyttes punktudsug- ning, gerne direkte monteret på boremaskinen.**Personlige værnemidler og arbejdstøj**Benyt åndedrætsværn med partikelfilter (P2), hvis punkt- udsugningen ikke kan fjerne alt støvet.Brug altid høreværn, hvis støjniveauet er højt.Brug altid øjenværn i form af briller med sideskærm eller tætsluttende briller, hvis der er risiko for spredning af støv eller fragmenter.Tag løsthængende tøj af, f.eks. halstørklæder. Sæt langt hår op. |
| **BOREMASKINE** | **EFTER BRUG** |
|  | Kontroller at boret er intakt og ikke slingrer.Kontroller at der ikke er revner i plastikken eller revner i ledninger.Kontroller at betjeningskontakter virker, som de skal.Er der defekter eller beskadigelser, skal boremaskinen tages ud af drift. |
| **HVIS DU ER I TVIVL** |
| Er du i tvivl om sikkerheden, så stop arbejdet og spørg din leder eller arbejdsmiljørepræsentant.Se også fabrikantens brugsanvisning. |