Eftersyn af stiger

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: | Tilpas skemaet med baggrund i anvisningerfor eftersyn af det aktuelle redskab og i henhold til de informationer fabrikanten har anført i anhugningsgrejets brugsanvisning. |
| Afdeling: |
| Fabrikat: | Stigen er af materialet: |
| Stigetype: | Stigenummer: |
| Er stigen udført i henhold til: | EN 131: | Andet: |
| Dato for eftersyn: | Eftersyn udført af: |
| **NB** Se først brugsanvisningen for relevante eftersynspunkter | **✓** | **÷** | **×** | Bemærkninger | Kasseres (Ja/Nej) | Udført dato |
| **Stigebeslag ok**Ej skæve, løse m.m. |  |  |  |  |  |  |
| **Kæder ok**Ej løs befæstning, kæde itu m.m. |  |  |  |  |  |  |
| **Vanger ok.** Ej skæve, flækkede, slidte, buler revner, m.m. |  |  |  |  |  |  |
| **Trin ok**Ej skæve. løse m.m. |  |  |  |  |  |  |
| **Stigedupper ok**Ej skæve, revnede, slidte, mv. |  |  |  |  |  |  |
| **Efterbehandling ok**F.eks. ej skader på lakering mv. |  |  |  |  |  |  |
| **Tegn på misbrug** |  |  |  |  |  |  |
| **Vakkelvorn ved brug** |  |  |  |  |  |  |
| Kan stigens godkendes? |  |  |  |  |  |  |
| * Undersøgt og fundet ok

**÷** Undersøgt og fundet defekt**×** Ikke relevant | **Fabrikat:** Stigens fabrikat**Dato:** Dato for gennemført eftersyn**Stigen er udført i henhold til:** Standard EN131, Andet (afkrydsning)**Materiale:** Træ, aluminium mv.**Stigetype:** enkeltstige, trappestige, wienerstige, skydestige, rullestige, kombistige eller lignende |